

 **A JAC MOTORS group company**

 

**Технические характеристики (гарантия на шасси 3 года или 150 т.км., межсервисный пробег 15 т.км.). Рекомендованная цена шасси от 1 430 000,00 руб. с НДС (ПШТС 2017 года с полностью оплаченным УТС). Категория «В» и «С».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кабина без спального места | Модель | N56 |
| Колесная формула | 4\*2 |
| Двигатель | Модель | HFC4DA1-2C ( Евро-4, HFC4DE1-1D) |
| Тип  | Дизельный, Common Rail+DOC+POC |
| Объем | 2771 |
| Степень сжатия | 17 |
| Максимальная мощность (л.c) | 116/3600 (85kw/3600) |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 250/1600-2800 |
| Трансмиссия | Модель | LC5T28 (Евро-5, LC6T42), механическая |
| Передаточные числа | Ⅰ:4.717，Ⅱ:2.513，Ⅲ:1.679，Ⅳ:1，Ⅴ:0.784，R:4.497 |
| Положение передачи |  1 3 5 2 4 R  |
| Ведущий Мост | Модель | HAAM5.571 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 5840\*1860\*2215 |
| Монтажные размеры (мм) | 4230×1860 |
| Колесная база (мм) | 3360 |
| Колея (мм) | 1440/1425 |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 2155 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 3445 |
| Полная масса (кг) | 5600 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7 |
| Шины | 205/75R17.5 (опция) / 7.00R16 (стандарт) |
| Рулевой механизм  | Гидроусилитель руля |
| Топливный бак (л) | 100 |
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 100А.ч 12В  |
| Тормозная система | Двухконтурнаягидравлическая с 4-канальной ABS |
|  Комплектации |
| Комфорт | Прикуриватель |   |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт |
| Пепельницы в боковых дверях  | стандарт |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт |
| Ящик для инструментов | стандарт |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт |
| Подножка с антискользящим покрытием. | стандарт |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Круиз-контроль | опция |
| Кондиционер | стандарт |
| CD | опция |
| Безопасность | Ремни безопасности водителя и пассажира регулируемые по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт |
| АБС | стандарт |
| Противотуманные фары | стандарт |
| Зуммер заднего хода | стандарт |
| Горный тормоз | стандарт |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона | стандарт |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт |
| Свечи накаливания | стандарт |
| Дополнительное утепление пола | стандарт |
| Москитные сетки и теплоизолционный экран на двигатель | стандарт |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт |
| Нижняя защита двигателя, КПП и топливного бака | стандарт |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | стандарт |
| Автономный воздушный отопитель кабины Webasto | опция |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт |
| Буксировочный крюк | стандарт |
| Тахометр | стандарт |
| Коробка отбора мощности | опция |
| Тахограф | опция |
| Спойлер | стандарт |