

**A JAC MOTORS group company**



**Технические характеристики шасси JAC N120 (гарантия на шасси 3 года или 150 т.км., межсервисный пробег 20 т.км.). Рекомендованная цена шасси от 2 350 000,00 руб. с НДС (ПШТС 2017 года с полностью оплаченным УТС).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кабина со спальным местом | Модель | N120 |
| Колесная формула | 4\*2 |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро 5) |
|  |  |
| Тип | Common Rail+SCR |
| Объем | 3760 |
| Степень сжатия | 17,2 |
| Максимальная мощность (л.c) | 166/2600 (122kw/2600) |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300～1700 |
|  | Модель | Механическая WLY6G70 (Евро-5) |
| Трансмиссия |  |  |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.012 Ⅱ:3.292 Ⅲ:2.004  Ⅳ:1.367 Ⅴ:1.0 Ⅵ:0.789 R:5.395 |
| Положение передачи | 1 3 5  R 2 4 6 |
| Ведущий Мост | Модель | HAAM 4.875 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 8300\*2345\*2450 |
| Монтажные размеры, длина (мм) | 6200 |
| Колесная база (мм) | 4700 |
| Колея (мм) | 1660/1800 |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 4290 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 7690 |
| Полная масса (кг) | 11980 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 218 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 10,5 |
| Шины | | 255/70R22.5 |
| Рулевой механизм | | Гидроусилитель руля |
| Топливный бак (л) | | 210L |
| Аккумуляторные батареи | | 120 А.ч\*2 24В |
| Тормозная система | | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
| Комплектации | | |
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт |
| Ящик для инструментов | стандарт |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону/вылету | стандарт |
| Подножка с антискользящим покрытием. | стандарт |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Круиз-контроль | стандарт |
| Кондиционер | стандарт |
| CD | опция |
| Безопасность | Ремни безопасности водителя и пассажира  регулируемые по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт |
| АБС | стандарт |
| Противотуманные фары | стандарт |
| Зуммер заднего хода | стандарт |
| Горный тормоз | стандарт |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона | стандарт |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт |
| Свечи накаливания | стандарт |
| Дополнительное утепление пола | стандарт |
| Москитные сетки и теплоизолционный экран на двигатель | стандарт |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт |
| Нижняя защита двигателя, КПП и топливного бака | стандарт |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция |
| Автономный воздушный отопитель кабины Webasto | опция |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт |
| Буксировочный крюк | стандарт |
| Тахометр | стандарт |
| Коробка отбора мощности | опция |
| Тахограф | опция |
| Спойлер | стандарт |